{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.9.1","厂13#","COD",{"v":39.391666666666666,"d":"39.39"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.9.2","厂13#","COD",{"v":39.6675,"d":"39.67"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.9.3","厂13#","COD",{"v":47.815,"d":"47.82"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.9.4","厂13#","COD",{"v":53.54500000000001,"d":"53.55"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.9.5","厂13#","COD",{"v":48.14499999999999,"d":"48.15"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.9.6","厂13#","COD",{"v":37.28083333333334,"d":"37.28"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.9.7","厂13#","COD",43.09,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.9.8","厂13#","COD",{"v":51.203333333333326,"d":"51.20"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.9.9","厂13#","COD",{"v":50.665,"d":"50.67"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.9.10","厂13#","COD",{"v":52.49583333333333,"d":"52.50"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.9.11","厂13#","COD",{"v":38.252500000000005,"d":"38.25"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.9.12","厂13#","COD",{"v":38.25249999999999,"d":"38.25"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.9.13","厂13#","COD",{"v":44.3025,"d":"44.30"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.9.14","厂13#","COD",{"v":23.94125,"d":"23.94"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.9.15","厂13#","COD",{"v":33.630833333333335,"d":"33.63"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.9.16","厂13#","COD",{"v":28.561666666666667,"d":"28.56"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.9.17","厂13#","COD",{"v":27.10416666666667,"d":"27.10"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.9.18","厂13#","COD",{"v":38.79166666666668,"d":"38.79"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.9.19","厂13#","COD",{"v":56.52583333333333,"d":"56.53"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.9.20","厂13#","COD",{"v":57.896666666666654,"d":"57.90"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.9.21","厂13#","COD",{"v":47.595,"d":"47.60"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.9.22","厂13#","COD",{"v":47.942499999999995,"d":"47.94"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.9.23","厂13#","COD",{"v":43.813333333333325,"d":"43.81"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.9.24","厂13#","COD",{"v":47.6,"d":"47.60"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.9.25","厂13#","COD",{"v":53.48666666666668,"d":"53.49"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.9.26","厂13#","COD",{"v":52.18666666666667,"d":"52.19"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.9.27","厂13#","COD",{"v":53.55000000000001,"d":"53.55"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.9.28","厂13#","COD",59.17,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.9.29","厂13#","COD",63.18,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.9.30","厂13#","COD",53.87,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.9.1","厂13#","NH3-N",9.55,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.9.2","厂13#","NH3-N",{"v":7.401666666666665,"d":"7.40"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.9.3","厂13#","NH3-N",{"v":7.6483333333333325,"d":"7.65"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.9.4","厂13#","NH3-N",{"v":14.3,"d":"14.30"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.9.5","厂13#","NH3-N",{"v":14.353333333333332,"d":"14.35"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.9.6","厂13#","NH3-N",{"v":9.850833333333332,"d":"9.85"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.9.7","厂13#","NH3-N",{"v":5.1275,"d":"5.13"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.9.8","厂13#","NH3-N",{"v":6.3075,"d":"6.31"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.9.9","厂13#","NH3-N",{"v":5.285,"d":"5.29"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.9.10","厂13#","NH3-N",{"v":4.4925,"d":"4.49"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.9.11","厂13#","NH3-N",{"v":8.471666666666666,"d":"8.47"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.9.12","厂13#","NH3-N",{"v":7.830833333333334,"d":"7.83"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.9.13","厂13#","NH3-N",{"v":6.616666666666666,"d":"6.62"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.9.14","厂13#","NH3-N",{"v":4.196666666666667,"d":"4.20"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.9.15","厂13#","NH3-N",{"v":4.689166666666667,"d":"4.69"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.9.16","厂13#","NH3-N",{"v":8.451666666666666,"d":"8.45"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.9.17","厂13#","NH3-N",4.13,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.9.18","厂13#","NH3-N",{"v":4.324166666666667,"d":"4.32"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.9.19","厂13#","NH3-N",{"v":3.486666666666667,"d":"3.49"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.9.20","厂13#","NH3-N",{"v":4.203636363636364,"d":"4.20"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.9.21","厂13#","NH3-N",{"v":4.675,"d":"4.68"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.9.22","厂13#","NH3-N",{"v":4.148333333333334,"d":"4.15"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.9.23","厂13#","NH3-N",{"v":2.695,"d":"2.70"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.9.24","厂13#","NH3-N",{"v":2.1841666666666666,"d":"2.18"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.9.25","厂13#","NH3-N",{"v":1.895,"d":"1.90"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.9.26","厂13#","NH3-N",{"v":3.068333333333334,"d":"3.07"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.9.27","厂13#","NH3-N",{"v":0.790909090909091,"d":"0.79"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.9.28","厂13#","NH3-N",{"v":4.6,"d":"4.60"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.9.29","厂13#","NH3-N",16.71,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.9.30","厂13#","NH3-N",6.59,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.9.1","油脂","COD",{"v":57.335,"d":"57.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.9.2","油脂","COD",{"v":54.435,"d":"54.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.9.3","油脂","COD",{"v":55.04,"d":"55.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.9.4","油脂","COD",{"v":51.775,"d":"51.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.9.5","油脂","COD",{"v":54.98,"d":"55.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.9.6","油脂","COD",58.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.9.7","油脂","COD",{"v":57.21,"d":"57.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.9.8","油脂","COD",{"v":34.485,"d":"34.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.9.9","油脂","COD",{"v":23.37,"d":"23.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.9.10","油脂","COD",{"v":39.805,"d":"39.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.9.11","油脂","COD",{"v":38.595,"d":"38.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.9.12","油脂","COD",{"v":51.945,"d":"51.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.9.13","油脂","COD",{"v":46.995,"d":"47.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.9.14","油脂","COD",{"v":43.63,"d":"43.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.9.15","油脂","COD",{"v":55.725,"d":"55.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.9.16","油脂","COD",{"v":37.565,"d":"37.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.9.17","油脂","COD",{"v":34.23,"d":"34.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.9.18","油脂","COD",{"v":54.935,"d":"54.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.9.19","油脂","COD",{"v":42.68,"d":"42.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.9.20","油脂","COD",{"v":36.02,"d":"36.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.9.21","油脂","COD",{"v":34.59,"d":"34.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.9.22","油脂","COD",{"v":39.87,"d":"39.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.9.23","油脂","COD",{"v":59.855,"d":"59.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.9.24","油脂","COD",{"v":53.185,"d":"53.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.9.25","油脂","COD",50.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.9.26","油脂","COD",46.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.9.27","油脂","COD",{"v":46.17,"d":"46.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.9.28","油脂","COD",{"v":29.41,"d":"29.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.9.29","油脂","COD",29.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.9.30","油脂","COD",{"v":27.83,"d":"27.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.9.1","油脂","NH3-N",{"v":7.28,"d":"7.3"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.9.2","油脂","NH3-N",{"v":8.295,"d":"8.3"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.9.3","油脂","NH3-N",{"v":7.45,"d":"7.5"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.9.4","油脂","NH3-N",7.6,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.9.5","油脂","NH3-N",{"v":8.255,"d":"8.3"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.9.6","油脂","NH3-N",{"v":7.73,"d":"7.7"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.9.7","油脂","NH3-N",{"v":7.71,"d":"7.7"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.9.8","油脂","NH3-N",6.2,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.9.9","油脂","NH3-N",{"v":6.69,"d":"6.7"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.9.10","油脂","NH3-N",{"v":6.18,"d":"6.2"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.9.11","油脂","NH3-N",{"v":5.26,"d":"5.3"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.9.12","油脂","NH3-N",6.9,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.9.13","油脂","NH3-N",{"v":7.33,"d":"7.3"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.9.14","油脂","NH3-N",{"v":7.745,"d":"7.7"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.9.15","油脂","NH3-N",{"v":7.46,"d":"7.5"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.9.16","油脂","NH3-N",{"v":6.965,"d":"7.0"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.9.17","油脂","NH3-N",{"v":6.82,"d":"6.8"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.9.18","油脂","NH3-N",7.8,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.9.19","油脂","NH3-N",{"v":7.835,"d":"7.8"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.9.20","油脂","NH3-N",{"v":7.74,"d":"7.7"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.9.21","油脂","NH3-N",{"v":7.61,"d":"7.6"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.9.22","油脂","NH3-N",{"v":7.57,"d":"7.6"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.9.23","油脂","NH3-N",{"v":7.685,"d":"7.7"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.9.24","油脂","NH3-N",{"v":7.26,"d":"7.3"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.9.25","油脂","NH3-N",{"v":7.92,"d":"7.9"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.9.26","油脂","NH3-N",{"v":8.405,"d":"8.4"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.9.27","油脂","NH3-N",{"v":7.49,"d":"7.5"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.9.28","油脂","NH3-N",{"v":7.425,"d":"7.4"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.9.29","油脂","NH3-N",{"v":8.71,"d":"8.7"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.9.30","油脂","NH3-N",{"v":8.13,"d":"8.1"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.9.1","热电车间","SO2",97.36,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.9.2","热电车间","SO2",75.32,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.9.3","热电车间","SO2",70.12,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.9.4","热电车间","SO2",40.03,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.9.5","热电车间","SO2",68.75,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.9.6","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[7,"2012.9.7","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[8,"2012.9.8","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[9,"2012.9.9","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[10,"2012.9.10","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[11,"2012.9.11","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[12,"2012.9.12","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[13,"2012.9.13","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[14,"2012.9.14","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[15,"2012.9.15","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[16,"2012.9.16","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[17,"2012.9.17","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[18,"2012.9.18","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[19,"2012.9.19","热电车间","SO2","_","≤1200","达标","/","烟气脱硫停运"]
[20,"2012.9.20","热电车间","SO2",89.11,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.9.21","热电车间","SO2",82.23,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.9.22","热电车间","SO2",111.94,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.9.23","热电车间","SO2",58.48,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.9.24","热电车间","SO2",97.31,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.9.25","热电车间","SO2",67.68,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.9.26","热电车间","SO2",78.25,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.9.27","热电车间","SO2",63.69,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.9.28","热电车间","SO2",54.36,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.9.29","热电车间","SO2",75.67,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.9.30","热电车间","SO2",35.9,"≤1200","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.9.1","热电车间","NOX",63.6,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.9.2","热电车间","NOX",70.42,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.9.3","热电车间","NOX",70.5,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.9.4","热电车间","NOX",68.24,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.9.5","热电车间","NOX",70.64,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.9.6","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[7,"2012.9.7","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[8,"2012.9.8","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[9,"2012.9.9","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[10,"2012.9.10","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[11,"2012.9.11","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[12,"2012.9.12","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[13,"2012.9.13","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[14,"2012.9.14","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[15,"2012.9.15","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[16,"2012.9.16","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[17,"2012.9.17","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[18,"2012.9.18","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[19,"2012.9.19","热电车间","NOX","_","≤1300","达标","/","烟气脱硫停运"]
[20,"2012.9.20","热电车间","NOX",43.42,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.9.21","热电车间","NOX",50.82,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.9.22","热电车间","NOX",43.94,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.9.23","热电车间","NOX",45.65,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.9.24","热电车间","NOX",32.56,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.9.25","热电车间","NOX",20.46,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.9.26","热电车间","NOX",26.31,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.9.27","热电车间","NOX",36.49,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.9.28","热电车间","NOX",44.35,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.9.29","热电车间","NOX",64.47,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.9.30","热电车间","NOX",57.4,"≤1300","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]