{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.12.1","厂13#","COD",{"v":33.915,"d":"33.92"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.12.2","厂13#","COD",{"v":27.275,"d":"27.28"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.12.3","厂13#","COD",{"v":31.185,"d":"31.19"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.12.4","厂13#","COD",{"v":20.94333333333333,"d":"20.94"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.12.5","厂13#","COD",{"v":40.165,"d":"40.17"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.12.6","厂13#","COD",{"v":20.75916666666667,"d":"20.76"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.12.7","厂13#","COD",{"v":28.464166666666667,"d":"28.46"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.12.8","厂13#","COD",{"v":19.4475,"d":"19.45"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.12.9","厂13#","COD",{"v":26.041666666666668,"d":"26.04"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.12.10","厂13#","COD",{"v":23.3275,"d":"23.33"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.12.11","厂13#","COD",{"v":19.7425,"d":"19.74"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.12.12","厂13#","COD",{"v":15.161666666666667,"d":"15.16"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.12.13","厂13#","COD",{"v":7.495833333333334,"d":"7.50"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.12.14","厂13#","COD",{"v":10.246666666666668,"d":"10.25"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.12.15","厂13#","COD",{"v":10.693333333333333,"d":"10.69"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.12.16","厂13#","COD",{"v":11.129166666666668,"d":"11.13"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.12.17","厂13#","COD",{"v":16.313333333333333,"d":"16.31"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.12.18","厂13#","COD",{"v":21.06666666666667,"d":"21.07"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.12.19","厂13#","COD",{"v":17.5625,"d":"17.56"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.12.20","厂13#","COD",{"v":18.201666666666664,"d":"18.20"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.12.21","厂13#","COD",{"v":15.249166666666667,"d":"15.25"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.12.22","厂13#","COD",{"v":29.4275,"d":"29.43"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.12.23","厂13#","COD",{"v":46.609166666666674,"d":"46.61"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.12.24","厂13#","COD",27.55,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.12.25","厂13#","COD",{"v":18.804166666666664,"d":"18.80"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.12.26","厂13#","COD",{"v":4.7942857142857145,"d":"4.79"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.12.27","厂13#","COD",{"v":10.109166666666665,"d":"10.11"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.12.28","厂13#","COD",{"v":21.3175,"d":"21.32"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.12.29","厂13#","COD",{"v":9.349166666666667,"d":"9.35"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.12.30","厂13#","COD",{"v":8.676666666666666,"d":"8.68"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.12.31","厂13#","COD",9.72,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.12.1","厂13#","NH3-N",{"v":12.745833333333335,"d":"12.75"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.12.2","厂13#","NH3-N",{"v":7.098333333333335,"d":"7.10"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.12.3","厂13#","NH3-N",{"v":5.875,"d":"5.88"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.12.4","厂13#","NH3-N",{"v":10.3625,"d":"10.36"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.12.5","厂13#","NH3-N",{"v":5.0160833333333334,"d":"5.02"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.12.6","厂13#","NH3-N",{"v":3.6741666666666664,"d":"3.67"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.12.7","厂13#","NH3-N",7.45,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.12.8","厂13#","NH3-N",{"v":21.226666666666663,"d":"21.23"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.12.9","厂13#","NH3-N",{"v":24.275,"d":"24.28"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.12.10","厂13#","NH3-N",{"v":15.435,"d":"15.44"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.12.11","厂13#","NH3-N",{"v":5.405833333333333,"d":"5.41"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.12.12","厂13#","NH3-N",{"v":7.384166666666668,"d":"7.38"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.12.13","厂13#","NH3-N",{"v":5.730833333333334,"d":"5.73"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.12.14","厂13#","NH3-N",{"v":7.265,"d":"7.27"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.12.15","厂13#","NH3-N",{"v":4.109166666666667,"d":"4.11"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.12.16","厂13#","NH3-N",{"v":3.8716666666666666,"d":"3.87"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.12.17","厂13#","NH3-N",{"v":2.198333333333333,"d":"2.20"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.12.18","厂13#","NH3-N",{"v":3.1808333333333336,"d":"3.18"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.12.19","厂13#","NH3-N",{"v":3.8183333333333334,"d":"3.82"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.12.20","厂13#","NH3-N",{"v":3.000833333333333,"d":"3.00"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.12.21","厂13#","NH3-N",{"v":3.400833333333333,"d":"3.40"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.12.22","厂13#","NH3-N",{"v":2.4183333333333334,"d":"2.42"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.12.23","厂13#","NH3-N",{"v":4.181666666666667,"d":"4.18"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.12.24","厂13#","NH3-N",{"v":5.195833333333335,"d":"5.20"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.12.25","厂13#","NH3-N",{"v":2.401666666666667,"d":"2.40"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.12.26","厂13#","NH3-N",{"v":8.528333333333332,"d":"8.53"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.12.27","厂13#","NH3-N",{"v":2.9325,"d":"2.93"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.12.28","厂13#","NH3-N",{"v":2.025,"d":"2.03"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.12.29","厂13#","NH3-N",{"v":8.735833333333334,"d":"8.74"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.12.30","厂13#","NH3-N",{"v":15.643333333333336,"d":"15.64"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.12.31","厂13#","NH3-N",11.01,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.12.1","油脂","COD",{"v":54.82,"d":"54.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.12.2","油脂","COD",{"v":58.025,"d":"58.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.12.3","油脂","COD",{"v":79.705,"d":"79.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.12.4","油脂","COD",57.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.12.5","油脂","COD",57.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.12.6","油脂","COD",57.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.12.7","油脂","COD",{"v":57.03,"d":"57.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.12.8","油脂","COD",{"v":49.02,"d":"49.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.12.9","油脂","COD",{"v":42.875,"d":"42.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.12.10","油脂","COD",{"v":51.72,"d":"51.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.12.11","油脂","COD",{"v":65.78,"d":"65.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.12.12","油脂","COD",{"v":56.14,"d":"56.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.12.13","油脂","COD",{"v":71.155,"d":"71.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.12.14","油脂","COD",{"v":68.545,"d":"68.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.12.15","油脂","COD",{"v":66.225,"d":"66.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.12.16","油脂","COD",69.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.12.17","油脂","COD",{"v":61.42,"d":"61.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.12.18","油脂","COD",{"v":49.955,"d":"50.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.12.19","油脂","COD",{"v":38.085,"d":"38.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.12.20","油脂","COD",{"v":30.605,"d":"30.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.12.21","油脂","COD",{"v":23.54,"d":"23.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.12.22","油脂","COD",{"v":26.465,"d":"26.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.12.23","油脂","COD",{"v":26.165,"d":"26.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.12.24","油脂","COD",{"v":34.975,"d":"35.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.12.25","油脂","COD",37.4,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.12.26","油脂","COD",{"v":31.385,"d":"31.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.12.27","油脂","COD",{"v":39.935,"d":"39.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.12.28","油脂","COD",{"v":49.43,"d":"49.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.12.29","油脂","COD",48.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.12.30","油脂","COD",{"v":44.07,"d":"44.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.12.31","油脂","COD",47.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.12.1","油脂","NH3-N",7.61,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.12.2","油脂","NH3-N",8.37,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.12.3","油脂","NH3-N",{"v":7.905,"d":"7.91"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.12.4","油脂","NH3-N",{"v":6.955,"d":"6.96"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.12.5","油脂","NH3-N",{"v":7.315,"d":"7.32"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.12.6","油脂","NH3-N",{"v":7.375,"d":"7.38"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.12.7","油脂","NH3-N",{"v":6.3,"d":"6.30"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.12.8","油脂","NH3-N",{"v":8.195,"d":"8.20"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.12.9","油脂","NH3-N",{"v":7.985,"d":"7.99"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.12.10","油脂","NH3-N",7.99,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.12.11","油脂","NH3-N",7.01,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.12.12","油脂","NH3-N",{"v":8.655,"d":"8.66"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.12.13","油脂","NH3-N",{"v":5.305,"d":"5.31"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.12.14","油脂","NH3-N",{"v":5.425,"d":"5.43"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.12.15","油脂","NH3-N",{"v":4.775,"d":"4.78"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.12.16","油脂","NH3-N",{"v":5.685,"d":"5.69"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.12.17","油脂","NH3-N",{"v":5.675,"d":"5.68"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.12.18","油脂","NH3-N",3.29,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.12.19","油脂","NH3-N",2.06,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.12.20","油脂","NH3-N",2.01,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.12.21","油脂","NH3-N",{"v":2.145,"d":"2.15"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.12.22","油脂","NH3-N",{"v":2.175,"d":"2.18"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.12.23","油脂","NH3-N",2.09,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.12.24","油脂","NH3-N",{"v":2.1,"d":"2.10"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.12.25","油脂","NH3-N",2.11,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.12.26","油脂","NH3-N",{"v":1.9,"d":"1.90"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.12.27","油脂","NH3-N",2.34,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.12.28","油脂","NH3-N",{"v":2.135,"d":"2.14"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.12.29","油脂","NH3-N",{"v":2.1,"d":"2.10"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.12.30","油脂","NH3-N",{"v":2.245,"d":"2.25"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.12.31","油脂","NH3-N",{"v":2.075,"d":"2.08"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.12.1","热电车间","SO2",70.66,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.12.2","热电车间","SO2",92.59,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.12.3","热电车间","SO2",136.05,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.12.4","热电车间","SO2",71.72,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.12.5","热电车间","SO2",78.08,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.12.6","热电车间","SO2",54.36,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.12.7","热电车间","SO2",35.49,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.12.8","热电车间","SO2",69.38,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.12.9","热电车间","SO2",44.05,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.12.10","热电车间","SO2",64.15,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.12.11","热电车间","SO2",64.15,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.12.12","热电车间","SO2",55.74,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.12.13","热电车间","SO2",38.44,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.12.14","热电车间","SO2",40.19,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.12.15","热电车间","SO2",38.64,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.12.16","热电车间","SO2",44.27,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.12.17","热电车间","SO2",39.96,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.12.18","热电车间","SO2",63.09,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.12.19","热电车间","SO2",41.11,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.12.20","热电车间","SO2",58.21,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.12.21","热电车间","SO2",31.1,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.12.22","热电车间","SO2",53.34,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.12.23","热电车间","SO2",42.96,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.12.24","热电车间","SO2",32.63,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.12.25","热电车间","SO2",65.2,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.12.26","热电车间","SO2",52.13,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.12.27","热电车间","SO2",37.69,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.12.28","热电车间","SO2",41.53,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.12.29","热电车间","SO2",44.9,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.12.30","热电车间","SO2",35.26,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.12.31","热电车间","SO2",40.06,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.12.1","热电车间","NOX",53.45,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2012.12.2","热电车间","NOX",54.43,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2012.12.3","热电车间","NOX",63.26,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2012.12.4","热电车间","NOX",36.25,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2012.12.5","热电车间","NOX",45.04,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2012.12.6","热电车间","NOX",46.17,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2012.12.7","热电车间","NOX",39.63,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2012.12.8","热电车间","NOX",40.72,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2012.12.9","热电车间","NOX",55.44,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2012.12.10","热电车间","NOX",57.77,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2012.12.11","热电车间","NOX",53.2,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2012.12.12","热电车间","NOX",60.64,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2012.12.13","热电车间","NOX",35.18,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2012.12.14","热电车间","NOX",43.73,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2012.12.15","热电车间","NOX",43.07,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2012.12.16","热电车间","NOX",44.24,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2012.12.17","热电车间","NOX",65.76,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2012.12.18","热电车间","NOX",51.86,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2012.12.19","热电车间","NOX",42.52,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2012.12.20","热电车间","NOX",44.77,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2012.12.21","热电车间","NOX",46.04,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2012.12.22","热电车间","NOX",44.61,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2012.12.23","热电车间","NOX",49.95,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2012.12.24","热电车间","NOX",45.94,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2012.12.25","热电车间","NOX",42.05,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2012.12.26","热电车间","NOX",43.3,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2012.12.27","热电车间","NOX",31.34,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2012.12.28","热电车间","NOX",38.95,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2012.12.29","热电车间","NOX",42.37,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2012.12.30","热电车间","NOX",40.53,"≤1100mg/m4","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2012.12.31","热电车间","NOX",41.14,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.12.1","永1#","NH3-N",{"v":5.4,"d":"5.40"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2012.12.2","永1#","NH3-N",5.24,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2012.12.3","永1#","NH3-N",{"v":8.5,"d":"8.50"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2012.12.4","永1#","NH3-N",{"v":4.9,"d":"4.90"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2012.12.5","永1#","NH3-N",1.45,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2012.12.6","永1#","NH3-N",{"v":4.3,"d":"4.30"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2012.12.7","永1#","NH3-N",{"v":2,"d":"2.00"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2012.12.8","永1#","NH3-N",9.85,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2012.12.9","永1#","NH3-N",4.63,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2012.12.10","永1#","NH3-N",{"v":6.3,"d":"6.30"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2012.12.11","永1#","NH3-N",{"v":3.5,"d":"3.50"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2012.12.12","永1#","NH3-N",{"v":7,"d":"7.00"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2012.12.13","永1#","NH3-N",{"v":5.4,"d":"5.40"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2012.12.14","永1#","NH3-N",3.48,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2012.12.15","永1#","NH3-N",6.06,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2012.12.16","永1#","NH3-N",7.29,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2012.12.17","永1#","NH3-N",{"v":5.2,"d":"5.20"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2012.12.18","永1#","NH3-N",{"v":9.4,"d":"9.40"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2012.12.19","永1#","NH3-N",{"v":5.8,"d":"5.80"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2012.12.20","永1#","NH3-N",{"v":11,"d":"11.00"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2012.12.21","永1#","NH3-N",{"v":4.5,"d":"4.50"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2012.12.22","永1#","NH3-N",4.62,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2012.12.23","永1#","NH3-N",2.58,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2012.12.24","永1#","NH3-N",{"v":9.4,"d":"9.40"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2012.12.25","永1#","NH3-N",{"v":6.2,"d":"6.20"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2012.12.26","永1#","NH3-N",{"v":6.1,"d":"6.10"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2012.12.27","永1#","NH3-N",{"v":3.8,"d":"3.80"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2012.12.28","永1#","NH3-N",{"v":3.3,"d":"3.30"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2012.12.29","永1#","NH3-N",2.45,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2012.12.30","永1#","NH3-N",1.74,"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2012.12.31","永1#","NH3-N",{"v":4.2,"d":"4.20"},"≤15mg/l","达标","/","人工监测数据"]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.12.1","Ⅰ硝","NOX",65.13,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2012.12.2","Ⅰ硝","NOX",64.13,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2012.12.3","Ⅰ硝","NOX",44.68,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2012.12.4","Ⅰ硝","NOX",3.12,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2012.12.5","Ⅰ硝","NOX",3.34,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2012.12.6","Ⅰ硝","NOX",{"v":9,"d":"9.00"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2012.12.7","Ⅰ硝","NOX",33.62,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2012.12.8","Ⅰ硝","NOX",60.88,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2012.12.9","Ⅰ硝","NOX",63.01,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2012.12.10","Ⅰ硝","NOX",310.87,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2012.12.11","Ⅰ硝","NOX",247.52,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2012.12.12","Ⅰ硝","NOX",236.55,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2012.12.13","Ⅰ硝","NOX",34.35,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2012.12.14","Ⅰ硝","NOX",41.46,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2012.12.15","Ⅰ硝","NOX",65.64,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2012.12.16","Ⅰ硝","NOX",51.66,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2012.12.17","Ⅰ硝","NOX",45.92,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2012.12.18","Ⅰ硝","NOX",49.01,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2012.12.19","Ⅰ硝","NOX",{"v":54.5,"d":"54.50"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2012.12.20","Ⅰ硝","NOX",47.44,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2012.12.21","Ⅰ硝","NOX",35.41,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2012.12.22","Ⅰ硝","NOX",60.09,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2012.12.23","Ⅰ硝","NOX",59.88,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2012.12.24","Ⅰ硝","NOX",54.53,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2012.12.25","Ⅰ硝","NOX",56.53,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2012.12.26","Ⅰ硝","NOX",52.21,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2012.12.27","Ⅰ硝","NOX",54.12,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2012.12.28","Ⅰ硝","NOX",53.04,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2012.12.29","Ⅰ硝","NOX",60.44,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2012.12.30","Ⅰ硝","NOX",62.44,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2012.12.31","Ⅰ硝","NOX",48.98,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2012.12.1","Ⅲ硝","NOX",215.76,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2012.12.2","Ⅲ硝","NOX",217.28,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2012.12.3","Ⅲ硝","NOX",194.72,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2012.12.4","Ⅲ硝","NOX",359.46,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2012.12.5","Ⅲ硝","NOX",214.63,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2012.12.6","Ⅲ硝","NOX",232.28,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2012.12.7","Ⅲ硝","NOX",232.32,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2012.12.8","Ⅲ硝","NOX",243.56,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2012.12.9","Ⅲ硝","NOX",228.72,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2012.12.10","Ⅲ硝","NOX",261.75,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2012.12.11","Ⅲ硝","NOX",241.11,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2012.12.12","Ⅲ硝","NOX",183.01,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2012.12.13","Ⅲ硝","NOX",160.67,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2012.12.14","Ⅲ硝","NOX",158.07,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2012.12.15","Ⅲ硝","NOX",258.23,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2012.12.16","Ⅲ硝","NOX",{"v":232.4,"d":"232.40"},"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2012.12.17","Ⅲ硝","NOX",138.49,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2012.12.18","Ⅲ硝","NOX",144.13,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2012.12.19","Ⅲ硝","NOX",156.54,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2012.12.20","Ⅲ硝","NOX",162.67,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2012.12.21","Ⅲ硝","NOX",119.48,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2012.12.22","Ⅲ硝","NOX",260.62,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2012.12.23","Ⅲ硝","NOX",240.45,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2012.12.24","Ⅲ硝","NOX",129.19,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2012.12.25","Ⅲ硝","NOX",115.24,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2012.12.26","Ⅲ硝","NOX",130.55,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2012.12.27","Ⅲ硝","NOX",267.77,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2012.12.28","Ⅲ硝","NOX",225.62,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2012.12.29","Ⅲ硝","NOX",213.99,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2012.12.30","Ⅲ硝","NOX",235.44,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2012.12.31","Ⅲ硝","NOX",152.15,"≤500mg/m3","达标","/","人工监测数据"]