{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.4.1","厂13#","COD",47.88,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.4.2","厂13#","COD",20.82,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.4.3","厂13#","COD",15.51,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.4.4","厂13#","COD",33.42,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.4.5","厂13#","COD",3.82,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.4.6","厂13#","COD",25.61,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.4.7","厂13#","COD",34.45,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.4.8","厂13#","COD",54.87,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.4.9","厂13#","COD",41.01,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.4.10","厂13#","COD",61.59,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.4.11","厂13#","COD",48.85,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.4.12","厂13#","COD",33.81,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.4.13","厂13#","COD",34.58,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.4.14","厂13#","COD",41.49,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.4.15","厂13#","COD",60.75,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.4.16","厂13#","COD",54.88,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.4.17","厂13#","COD",82.88,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.4.18","厂13#","COD",59.14,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.4.19","厂13#","COD",40.85,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.4.20","厂13#","COD",61.25,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.4.21","厂13#","COD",56.31,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.4.22","厂13#","COD",49.99,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.4.23","厂13#","COD",{"v":49.4,"d":"49.40"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.4.24","厂13#","COD",55.82,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.4.25","厂13#","COD",47.63,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.4.26","厂13#","COD",57.13,"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.4.27","厂13#","COD",{"v":60.8675,"d":"60.87"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.4.28","厂13#","COD",{"v":48.815,"d":"48.82"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.4.29","厂13#","COD",{"v":51.520833333333336,"d":"51.52"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.4.30","厂13#","COD",{"v":44.7175,"d":"44.72"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.4.1","厂13#","NH3-N",10.99,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.4.2","厂13#","NH3-N",8.46,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.4.3","厂13#","NH3-N",6.98,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.4.4","厂13#","NH3-N",{"v":6.1,"d":"6.10"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.4.5","厂13#","NH3-N",7.61,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.4.6","厂13#","NH3-N",8.67,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.4.7","厂13#","NH3-N",7.35,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.4.8","厂13#","NH3-N",7.91,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.4.9","厂13#","NH3-N",15.13,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.4.10","厂13#","NH3-N",12.29,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.4.11","厂13#","NH3-N",10.84,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.4.12","厂13#","NH3-N",{"v":9.2,"d":"9.20"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.4.13","厂13#","NH3-N",7.56,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.4.14","厂13#","NH3-N",{"v":11,"d":"11.00"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.4.15","厂13#","NH3-N",11.48,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.4.16","厂13#","NH3-N",7.14,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.4.17","厂13#","NH3-N",10.51,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.4.18","厂13#","NH3-N",8.96,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.4.19","厂13#","NH3-N",8.18,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.4.20","厂13#","NH3-N",4.23,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.4.21","厂13#","NH3-N",12.54,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.4.22","厂13#","NH3-N",4.45,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.4.23","厂13#","NH3-N",8.64,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.4.24","厂13#","NH3-N",12.48,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.4.25","厂13#","NH3-N",9.85,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.4.26","厂13#","NH3-N",12.52,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.4.27","厂13#","NH3-N",{"v":8.291666666666666,"d":"8.29"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.4.28","厂13#","NH3-N",{"v":7.535833333333334,"d":"7.54"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.4.29","厂13#","NH3-N",{"v":9.590000000000002,"d":"9.59"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.4.30","厂13#","NH3-N",{"v":11.276666666666666,"d":"11.28"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.4.1","油脂","COD",{"v":51.195,"d":"51.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.4.2","油脂","COD",{"v":44.055,"d":"44.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.4.3","油脂","COD",{"v":43.91,"d":"43.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.4.4","油脂","COD",{"v":31.515,"d":"31.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.4.5","油脂","COD",{"v":34.475,"d":"34.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.4.6","油脂","COD",{"v":38.315,"d":"38.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.4.7","油脂","COD",{"v":44.98,"d":"45.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.4.8","油脂","COD",{"v":46.68,"d":"46.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.4.9","油脂","COD",{"v":49.705,"d":"49.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.4.10","油脂","COD",{"v":57.69,"d":"57.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.4.11","油脂","COD",{"v":53.995,"d":"54.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.4.12","油脂","COD",{"v":55.36,"d":"55.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.4.13","油脂","COD",{"v":32.405,"d":"32.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.4.14","油脂","COD",{"v":33.975,"d":"34.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.4.15","油脂","COD",{"v":32.53,"d":"32.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.4.16","油脂","COD",{"v":36.765,"d":"36.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.4.17","油脂","COD",{"v":36.97,"d":"37.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.4.18","油脂","COD",{"v":64.55,"d":"64.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.4.19","油脂","COD",59.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.4.20","油脂","COD",59.8,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.4.21","油脂","COD",{"v":60.195,"d":"60.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.4.22","油脂","COD",{"v":50.375,"d":"50.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.4.23","油脂","COD",{"v":42.145,"d":"42.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.4.24","油脂","COD",{"v":40.75,"d":"40.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.4.25","油脂","COD",38.6,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.4.26","油脂","COD",37.9,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.4.27","油脂","COD",{"v":34.935,"d":"34.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.4.28","油脂","COD",{"v":38.575,"d":"38.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.4.29","油脂","COD",{"v":39.34,"d":"39.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.4.30","油脂","COD",{"v":49.97,"d":"50.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.4.1","油脂","NH3-N",{"v":6.495,"d":"6.50"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.4.2","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.4.3","油脂","NH3-N",{"v":7.215,"d":"7.22"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.4.4","油脂","NH3-N",{"v":7.475,"d":"7.48"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.4.5","油脂","NH3-N",{"v":6.385,"d":"6.39"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.4.6","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.4.7","油脂","NH3-N",{"v":6.425,"d":"6.43"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.4.8","油脂","NH3-N",{"v":7.485,"d":"7.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.4.9","油脂","NH3-N",{"v":7.855,"d":"7.86"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.4.10","油脂","NH3-N",7.38,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.4.11","油脂","NH3-N",{"v":7.365,"d":"7.37"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.4.12","油脂","NH3-N",7.28,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.4.13","油脂","NH3-N",{"v":7.585,"d":"7.59"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.4.14","油脂","NH3-N",7.14,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.4.15","油脂","NH3-N",7.33,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.4.16","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.4.17","油脂","NH3-N",6.92,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.4.18","油脂","NH3-N",{"v":7.485,"d":"7.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.4.19","油脂","NH3-N",{"v":7.415,"d":"7.42"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.4.20","油脂","NH3-N",{"v":7.3,"d":"7.30"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.4.21","油脂","NH3-N",{"v":7.485,"d":"7.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.4.22","油脂","NH3-N",7.26,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.4.23","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.4.24","油脂","NH3-N",7.14,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.4.25","油脂","NH3-N",7.33,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.4.26","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.4.27","油脂","NH3-N",6.92,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.4.28","油脂","NH3-N",{"v":7.485,"d":"7.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.4.29","油脂","NH3-N",{"v":7.415,"d":"7.42"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.4.30","油脂","NH3-N",{"v":7.3,"d":"7.30"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.4.1","热电车间","SO2",{"v":101.7,"d":"101.70"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.4.2","热电车间","SO2",82.55,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.4.3","热电车间","SO2",76.74,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.4.4","热电车间","SO2",75.13,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.4.5","热电车间","SO2",94.75,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.4.6","热电车间","SO2",80.24,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.4.7","热电车间","SO2",{"v":82.9,"d":"82.90"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.4.8","热电车间","SO2",79.11,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.4.9","热电车间","SO2",89.86,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.4.10","热电车间","SO2",95.65,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.4.11","热电车间","SO2",111.15,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.4.12","热电车间","SO2",105.08,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.4.13","热电车间","SO2",78.36,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.4.14","热电车间","SO2",95.96,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.4.15","热电车间","SO2",74.62,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.4.16","热电车间","SO2",90.54,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.4.17","热电车间","SO2",73.47,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.4.18","热电车间","SO2",75.95,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.4.19","热电车间","SO2",97.57,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.4.20","热电车间","SO2",90.22,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.4.21","热电车间","SO2",92.08,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.4.22","热电车间","SO2",83.01,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.4.23","热电车间","SO2",66.66,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.4.24","热电车间","SO2",77.24,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.4.25","热电车间","SO2",53.24,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.4.26","热电车间","SO2",55.37,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.4.27","热电车间","SO2",75.21,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.4.28","热电车间","SO2",78.89,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.4.29","热电车间","SO2",82.95,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.4.30","热电车间","SO2",76.83,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.4.1","热电车间","NOX",69.25,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.4.2","热电车间","NOX",77.38,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.4.3","热电车间","NOX",76.88,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.4.4","热电车间","NOX",78.38,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.4.5","热电车间","NOX",83.72,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.4.6","热电车间","NOX",75.53,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.4.7","热电车间","NOX",76.13,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.4.8","热电车间","NOX",98.32,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.4.9","热电车间","NOX",103.67,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.4.10","热电车间","NOX",{"v":97.1,"d":"97.10"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.4.11","热电车间","NOX",95.14,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.4.12","热电车间","NOX",85.01,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.4.13","热电车间","NOX",87.61,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.4.14","热电车间","NOX",{"v":89.8,"d":"89.80"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.4.15","热电车间","NOX",92.04,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.4.16","热电车间","NOX",77.17,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.4.17","热电车间","NOX",{"v":79.1,"d":"79.10"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.4.18","热电车间","NOX",86.94,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.4.19","热电车间","NOX",85.75,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.4.20","热电车间","NOX",90.75,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.4.21","热电车间","NOX",82.99,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.4.22","热电车间","NOX",{"v":87.1,"d":"87.10"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.4.23","热电车间","NOX",83.53,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.4.24","热电车间","NOX",92.43,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.4.25","热电车间","NOX",83.35,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.4.26","热电车间","NOX",{"v":93,"d":"93.00"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.4.27","热电车间","NOX",{"v":101.5,"d":"101.50"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.4.28","热电车间","NOX",93.27,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.4.29","热电车间","NOX",80.72,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.4.30","热电车间","NOX",71.62,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[32,9,32,17],[32,18,32,26],[32,27,32,35],[32,36,32,44],[32,45,32,53],[32,54,32,62],[32,63,32,71],[32,72,32,80],[32,81,32,89],[32,90,32,98],[32,99,32,107],[32,108,32,116],[32,117,32,125],[32,126,32,134],[32,135,32,143],[32,144,32,152],[32,153,32,161],[32,162,32,170],[32,171,32,179],[32,180,32,188],[32,189,32,197],[32,198,32,206],[32,207,32,215],[32,216,32,224],[32,225,32,233],[32,234,32,242],[32,243,32,251],[32,252,32,255],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.4.1","永1#","NH3-N",6.63,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.4.2","永1#","NH3-N",5.51,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.4.3","永1#","NH3-N",8.04,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.4.4","永1#","NH3-N",6.33,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.4.5","永1#","NH3-N",5.31,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.4.6","永1#","NH3-N",4.81,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.4.7","永1#","NH3-N",3.77,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.4.8","永1#","NH3-N",6.02,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.4.9","永1#","NH3-N",6.68,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.4.10","永1#","NH3-N",8.66,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.4.11","永1#","NH3-N",7.12,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.4.12","永1#","NH3-N",3.27,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.4.13","永1#","NH3-N",2.23,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.4.14","永1#","NH3-N",2.62,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.4.15","永1#","NH3-N",6.79,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.4.16","永1#","NH3-N",4.93,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.4.17","永1#","NH3-N",3.78,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.4.18","永1#","NH3-N",5.67,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.4.19","永1#","NH3-N",6.77,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.4.20","永1#","NH3-N",{"v":4,"d":"4.00"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.4.21","永1#","NH3-N",3.99,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.4.22","永1#","NH3-N",7.28,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.4.23","永1#","NH3-N",6.45,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.4.24","永1#","NH3-N",8.46,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.4.25","永1#","NH3-N",5.82,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.4.26","永1#","NH3-N",6.88,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.4.27","永1#","NH3-N",6.79,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.4.28","永1#","NH3-N",5.67,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.4.29","永1#","NH3-N",4.42,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.4.30","永1#","NH3-N",{"v":4.269,"d":"4.27"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.4.1","Ⅰ硝","NOX",57.86,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.4.2","Ⅰ硝","NOX",56.49,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.4.3","Ⅰ硝","NOX",55.51,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.4.4","Ⅰ硝","NOX",56.29,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.4.5","Ⅰ硝","NOX",58.88,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.4.6","Ⅰ硝","NOX",57.27,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.4.7","Ⅰ硝","NOX",63.08,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.4.8","Ⅰ硝","NOX",50.92,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.4.9","Ⅰ硝","NOX",52.84,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.4.10","Ⅰ硝","NOX",58.29,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.4.11","Ⅰ硝","NOX",60.81,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.4.12","Ⅰ硝","NOX",59.07,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.4.13","Ⅰ硝","NOX",54.55,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.4.14","Ⅰ硝","NOX",{"v":49.9,"d":"49.90"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.4.15","Ⅰ硝","NOX",55.56,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.4.16","Ⅰ硝","NOX",54.97,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.4.17","Ⅰ硝","NOX",53.01,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.4.18","Ⅰ硝","NOX",46.75,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.4.19","Ⅰ硝","NOX",{"v":50.1,"d":"50.10"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.4.20","Ⅰ硝","NOX",{"v":73.1,"d":"73.10"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.4.21","Ⅰ硝","NOX",{"v":66.8,"d":"66.80"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.4.22","Ⅰ硝","NOX",52.66,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.4.23","Ⅰ硝","NOX",46.43,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.4.24","Ⅰ硝","NOX",45.64,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.4.25","Ⅰ硝","NOX",48.27,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.4.26","Ⅰ硝","NOX",{"v":57.7,"d":"57.70"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.4.27","Ⅰ硝","NOX",52.98,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.4.28","Ⅰ硝","NOX",54.95,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.4.29","Ⅰ硝","NOX",66.72,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.4.30","Ⅰ硝","NOX",69.95,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[32,0,32,8],[33,3,33,5],[33,6,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.4.1","Ⅲ硝","NOX",33.54,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.4.2","Ⅲ硝","NOX",153.12,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.4.3","Ⅲ硝","NOX",164.41,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.4.4","Ⅲ硝","NOX",161.17,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.4.5","Ⅲ硝","NOX",161.17,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.4.6","Ⅲ硝","NOX",164.74,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.4.7","Ⅲ硝","NOX",{"v":124,"d":"124.00"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.4.8","Ⅲ硝","NOX",111.88,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.4.9","Ⅲ硝","NOX",103.13,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.4.10","Ⅲ硝","NOX",183.12,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.4.11","Ⅲ硝","NOX",166.49,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.4.12","Ⅲ硝","NOX",229.25,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.4.13","Ⅲ硝","NOX",{"v":194.5,"d":"194.50"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.4.14","Ⅲ硝","NOX",193.02,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.4.15","Ⅲ硝","NOX",151.85,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.4.16","Ⅲ硝","NOX",51.15,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.4.17","Ⅲ硝","NOX",51.53,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.4.18","Ⅲ硝","NOX",89.35,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.4.19","Ⅲ硝","NOX",64.57,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.4.20","Ⅲ硝","NOX",61.99,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.4.21","Ⅲ硝","NOX",36.01,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.4.22","Ⅲ硝","NOX",45.53,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.4.23","Ⅲ硝","NOX",42.16,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.4.24","Ⅲ硝","NOX",48.18,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.4.25","Ⅲ硝","NOX",45.33,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.4.26","Ⅲ硝","NOX",52.95,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.4.27","Ⅲ硝","NOX",55.97,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.4.28","Ⅲ硝","NOX",52.93,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.4.29","Ⅲ硝","NOX",58.26,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.4.30","Ⅲ硝","NOX",73.67,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]