{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.5.1","厂13#","COD",{"v":38.355000000000004,"d":"38.36"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.5.2","厂13#","COD",{"v":46.06583333333333,"d":"46.07"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.5.3","厂13#","COD",{"v":57.203333333333326,"d":"57.20"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.5.4","厂13#","COD",{"v":59.12666666666666,"d":"59.13"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.5.5","厂13#","COD",{"v":38.38333333333333,"d":"38.38"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.5.6","厂13#","COD",{"v":37.46583333333333,"d":"37.47"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.5.7","厂13#","COD",{"v":45.8375,"d":"45.84"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.5.8","厂13#","COD",{"v":51.027499999999996,"d":"51.03"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.5.9","厂13#","COD",{"v":64.09750000000001,"d":"64.10"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.5.10","厂13#","COD",{"v":51.14833333333334,"d":"51.15"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.5.11","厂13#","COD",{"v":75.09750000000001,"d":"75.10"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.5.12","厂13#","COD",{"v":61.36333333333334,"d":"61.36"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.5.13","厂13#","COD",{"v":47.981666666666676,"d":"47.98"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.5.14","厂13#","COD",{"v":61.01833333333334,"d":"61.02"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.5.15","厂13#","COD",{"v":62.48916666666667,"d":"62.49"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.5.16","厂13#","COD",{"v":63.471666666666664,"d":"63.47"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.5.17","厂13#","COD",{"v":56.855833333333344,"d":"56.86"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.5.18","厂13#","COD",{"v":63.464999999999996,"d":"63.47"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.5.19","厂13#","COD",{"v":60.38199999999999,"d":"60.38"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.5.20","厂13#","COD",{"v":57.40833333333333,"d":"57.41"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.5.21","厂13#","COD",{"v":54.401666666666664,"d":"54.40"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.5.22","厂13#","COD",{"v":59.975833333333334,"d":"59.98"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.5.23","厂13#","COD",{"v":40.355,"d":"40.36"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.5.24","厂13#","COD",{"v":47.68416666666666,"d":"47.68"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.5.25","厂13#","COD",{"v":40.98666666666667,"d":"40.99"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.5.26","厂13#","COD",{"v":34.85333333333333,"d":"34.85"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.5.27","厂13#","COD",{"v":35.288333333333334,"d":"35.29"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.5.28","厂13#","COD",{"v":55.40333333333333,"d":"55.40"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.5.29","厂13#","COD",{"v":50.70416666666666,"d":"50.70"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.5.30","厂13#","COD",{"v":31.512500000000003,"d":"31.51"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.5.31","厂13#","COD",{"v":46.551666666666655,"d":"46.55"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.5.1","厂13#","NH3-N",{"v":12.06583333333333,"d":"12.07"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.5.2","厂13#","NH3-N",{"v":12.116666666666665,"d":"12.12"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.5.3","厂13#","NH3-N",{"v":11.548333333333332,"d":"11.55"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.5.4","厂13#","NH3-N",{"v":9.000833333333333,"d":"9.00"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.5.5","厂13#","NH3-N",{"v":8.243333333333334,"d":"8.24"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.5.6","厂13#","NH3-N",{"v":7.912500000000001,"d":"7.91"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.5.7","厂13#","NH3-N",{"v":8.046666666666665,"d":"8.05"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.5.8","厂13#","NH3-N",{"v":10.968333333333334,"d":"10.97"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.5.9","厂13#","NH3-N",{"v":10.069166666666666,"d":"10.07"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.5.10","厂13#","NH3-N",{"v":9.869166666666667,"d":"9.87"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.5.11","厂13#","NH3-N",{"v":18.989166666666662,"d":"18.99"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.5.12","厂13#","NH3-N",{"v":11.031666666666666,"d":"11.03"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.5.13","厂13#","NH3-N",{"v":10.784999999999998,"d":"10.79"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.5.14","厂13#","NH3-N",{"v":14.536666666666664,"d":"14.54"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.5.15","厂13#","NH3-N",{"v":13.1625,"d":"13.16"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.5.16","厂13#","NH3-N",{"v":17.256666666666664,"d":"17.26"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.5.17","厂13#","NH3-N",{"v":16.85166666666667,"d":"16.85"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.5.18","厂13#","NH3-N",{"v":15.801666666666668,"d":"15.80"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.5.19","厂13#","NH3-N",{"v":13.749166666666667,"d":"13.75"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.5.20","厂13#","NH3-N",{"v":11.784166666666666,"d":"11.78"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.5.21","厂13#","NH3-N",{"v":12.047500000000001,"d":"12.05"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.5.22","厂13#","NH3-N",{"v":14.5175,"d":"14.52"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.5.23","厂13#","NH3-N",{"v":10.813333333333333,"d":"10.81"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.5.24","厂13#","NH3-N",{"v":10.655,"d":"10.66"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.5.25","厂13#","NH3-N",{"v":10.863333333333335,"d":"10.86"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.5.26","厂13#","NH3-N",{"v":10.484166666666665,"d":"10.48"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.5.27","厂13#","NH3-N",9.54,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.5.28","厂13#","NH3-N",{"v":9.620833333333332,"d":"9.62"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.5.29","厂13#","NH3-N",{"v":9.413333333333332,"d":"9.41"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.5.30","厂13#","NH3-N",{"v":9.334999999999999,"d":"9.34"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.5.31","厂13#","NH3-N",{"v":8.913333333333332,"d":"8.91"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.5.1","油脂","COD",{"v":46.41,"d":"46.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.5.2","油脂","COD",{"v":36.425,"d":"36.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.5.3","油脂","COD",{"v":47.03,"d":"47.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.5.4","油脂","COD",{"v":44.760000000000005,"d":"44.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.5.5","油脂","COD",{"v":41.36,"d":"41.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.5.6","油脂","COD",{"v":43.22,"d":"43.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.5.7","油脂","COD",{"v":40.95,"d":"41.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.5.8","油脂","COD",{"v":45.83,"d":"45.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.5.9","油脂","COD",64.2,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.5.10","油脂","COD",{"v":47.945,"d":"47.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.5.11","油脂","COD",{"v":64.785,"d":"64.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.5.12","油脂","COD",{"v":68.575,"d":"68.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.5.13","油脂","COD",{"v":60.89,"d":"60.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.5.14","油脂","COD",{"v":68.775,"d":"68.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.5.15","油脂","COD",{"v":65.565,"d":"65.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.5.16","油脂","COD",{"v":45.629999999999995,"d":"45.6"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.5.17","油脂","COD",32.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.5.18","油脂","COD",{"v":31.345,"d":"31.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.5.19","油脂","COD",{"v":31.455,"d":"31.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.5.20","油脂","COD",{"v":34.28,"d":"34.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.5.21","油脂","COD",{"v":32.29,"d":"32.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.5.22","油脂","COD",34.5,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.5.23","油脂","COD",{"v":38.39,"d":"38.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.5.24","油脂","COD",{"v":41.095,"d":"41.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.5.25","油脂","COD",{"v":41.725,"d":"41.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.5.26","油脂","COD",{"v":35.45,"d":"35.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.5.27","油脂","COD",{"v":38.28,"d":"38.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.5.28","油脂","COD",{"v":35.15,"d":"35.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.5.29","油脂","COD",{"v":42.455,"d":"42.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.5.30","油脂","COD",{"v":46.705,"d":"46.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.5.31","油脂","COD",{"v":47.755,"d":"47.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.5.1","油脂","NH3-N",7.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.5.2","油脂","NH3-N",{"v":7.3950000000000005,"d":"7.40"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.5.3","油脂","NH3-N",{"v":6.8999999999999995,"d":"6.90"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.5.4","油脂","NH3-N",{"v":7.125,"d":"7.13"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.5.5","油脂","NH3-N",{"v":5.6000000000000005,"d":"5.60"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.5.6","油脂","NH3-N",{"v":5.484999999999999,"d":"5.49"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.5.7","油脂","NH3-N",5.99,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.5.8","油脂","NH3-N",5.57,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.5.9","油脂","NH3-N",4.84,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.5.10","油脂","NH3-N",{"v":6.6899999999999995,"d":"6.69"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.5.11","油脂","NH3-N",{"v":7.369999999999999,"d":"7.37"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.5.12","油脂","NH3-N",{"v":7.615,"d":"7.62"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.5.13","油脂","NH3-N",{"v":7.805,"d":"7.81"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.5.14","油脂","NH3-N",{"v":7.279999999999999,"d":"7.28"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.5.15","油脂","NH3-N",{"v":7.805,"d":"7.81"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.5.16","油脂","NH3-N",{"v":7.625,"d":"7.63"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.5.17","油脂","NH3-N",{"v":7.0600000000000005,"d":"7.06"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.5.18","油脂","NH3-N",{"v":7.495,"d":"7.50"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.5.19","油脂","NH3-N",{"v":7.640000000000001,"d":"7.64"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.5.20","油脂","NH3-N",{"v":7.285,"d":"7.29"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.5.21","油脂","NH3-N",{"v":7.619999999999999,"d":"7.62"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.5.22","油脂","NH3-N",{"v":8.825,"d":"8.83"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.5.23","油脂","NH3-N",{"v":7.619999999999999,"d":"7.62"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.5.24","油脂","NH3-N",{"v":7.8500000000000005,"d":"7.85"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.5.25","油脂","NH3-N",{"v":7.625,"d":"7.63"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.5.26","油脂","NH3-N",{"v":7.925,"d":"7.93"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.5.27","油脂","NH3-N",{"v":8.595,"d":"8.60"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.5.28","油脂","NH3-N",{"v":9.675,"d":"9.68"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.5.29","油脂","NH3-N",{"v":9.945,"d":"9.95"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.5.30","油脂","NH3-N",{"v":9.735,"d":"9.74"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.5.31","油脂","NH3-N",7.65,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.5.1","热电车间","SO2",106.23,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.5.2","热电车间","SO2",106.79,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.5.3","热电车间","SO2",60.03,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.5.4","热电车间","SO2",78.91,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.5.5","热电车间","SO2",81.11,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.5.6","热电车间","SO2",91.53,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.5.7","热电车间","SO2",{"v":73.8,"d":"73.80"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.5.8","热电车间","SO2",61.86,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.5.9","热电车间","SO2",90.69,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.5.10","热电车间","SO2",94.68,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.5.11","热电车间","SO2",70.11,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.5.12","热电车间","SO2",87.48,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.5.13","热电车间","SO2",83.62,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.5.14","热电车间","SO2",77.55,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.5.15","热电车间","SO2",65.76,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.5.16","热电车间","SO2",57.83,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.5.17","热电车间","SO2",88.98,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.5.18","热电车间","SO2",75.26,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.5.19","热电车间","SO2",114.44,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.5.20","热电车间","SO2",94.24,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.5.21","热电车间","SO2",62.25,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.5.22","热电车间","SO2",110.83,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.5.23","热电车间","SO2",72.98,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.5.24","热电车间","SO2",131.93,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.5.25","热电车间","SO2",73.17,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.5.26","热电车间","SO2",97.11,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.5.27","热电车间","SO2",72.71,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.5.28","热电车间","SO2",55.72,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.5.29","热电车间","SO2",83.61,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.5.30","热电车间","SO2",46.49,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.5.31","热电车间","SO2",81.62,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.5.1","热电车间","NOX",66.47,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.5.2","热电车间","NOX",68.17,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.5.3","热电车间","NOX",62.93,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.5.4","热电车间","NOX",70.57,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.5.5","热电车间","NOX",81.32,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.5.6","热电车间","NOX",69.38,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.5.7","热电车间","NOX",77.34,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.5.8","热电车间","NOX",79.53,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.5.9","热电车间","NOX",87.17,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.5.10","热电车间","NOX",93.37,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.5.11","热电车间","NOX",84.73,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.5.12","热电车间","NOX",{"v":77.9,"d":"77.90"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.5.13","热电车间","NOX",88.84,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.5.14","热电车间","NOX",88.55,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.5.15","热电车间","NOX",79.61,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.5.16","热电车间","NOX",82.62,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.5.17","热电车间","NOX",85.43,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.5.18","热电车间","NOX",78.35,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.5.19","热电车间","NOX",75.69,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.5.20","热电车间","NOX",{"v":74,"d":"74.00"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.5.21","热电车间","NOX",66.89,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.5.22","热电车间","NOX",73.31,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.5.23","热电车间","NOX",70.58,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.5.24","热电车间","NOX",75.48,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.5.25","热电车间","NOX",73.77,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.5.26","热电车间","NOX",75.57,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.5.27","热电车间","NOX",76.11,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.5.28","热电车间","NOX",70.55,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.5.29","热电车间","NOX",76.42,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.5.30","热电车间","NOX",74.22,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.5.31","热电车间","NOX",68.71,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.5.1","永1#","NH3-N",6.99,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.5.2","永1#","NH3-N",6.37,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.5.3","永1#","NH3-N",4.69,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.5.4","永1#","NH3-N",5.31,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.5.5","永1#","NH3-N",5.12,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.5.6","永1#","NH3-N",4.91,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.5.7","永1#","NH3-N",3.57,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.5.8","永1#","NH3-N",3.94,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.5.9","永1#","NH3-N",{"v":4,"d":"4.00"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.5.10","永1#","NH3-N",3.65,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.5.11","永1#","NH3-N",5.31,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.5.12","永1#","NH3-N",5.24,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.5.13","永1#","NH3-N",{"v":7.4,"d":"7.40"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.5.14","永1#","NH3-N",{"v":5.4,"d":"5.40"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.5.15","永1#","NH3-N",2.88,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.5.16","永1#","NH3-N",4.75,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.5.17","永1#","NH3-N",3.02,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.5.18","永1#","NH3-N",4.63,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.5.19","永1#","NH3-N",{"v":4.1,"d":"4.10"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.5.20","永1#","NH3-N",2.99,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.5.21","永1#","NH3-N",3.15,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.5.22","永1#","NH3-N",8.01,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.5.23","永1#","NH3-N",4.66,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.5.24","永1#","NH3-N",4.96,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.5.25","永1#","NH3-N",4.36,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.5.26","永1#","NH3-N",2.95,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.5.27","永1#","NH3-N",3.23,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.5.28","永1#","NH3-N",7.42,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.5.29","永1#","NH3-N",3.17,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.5.30","永1#","NH3-N",2.75,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.5.31","永1#","NH3-N",3.12,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.5.1","Ⅰ硝","NOX",64.93,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.5.2","Ⅰ硝","NOX",{"v":52.2,"d":"52.20"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.5.3","Ⅰ硝","NOX",{"v":57.7,"d":"57.70"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.5.4","Ⅰ硝","NOX",61.18,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.5.5","Ⅰ硝","NOX",66.21,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.5.6","Ⅰ硝","NOX",50.08,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.5.7","Ⅰ硝","NOX",52.98,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.5.8","Ⅰ硝","NOX",60.64,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.5.9","Ⅰ硝","NOX",57.12,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.5.10","Ⅰ硝","NOX",60.44,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.5.11","Ⅰ硝","NOX",60.98,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.5.12","Ⅰ硝","NOX",66.61,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.5.13","Ⅰ硝","NOX",53.55,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.5.14","Ⅰ硝","NOX",54.54,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.5.15","Ⅰ硝","NOX",53.92,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.5.16","Ⅰ硝","NOX",48.96,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.5.17","Ⅰ硝","NOX",65.19,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.5.18","Ⅰ硝","NOX",54.81,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.5.19","Ⅰ硝","NOX",55.76,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.5.20","Ⅰ硝","NOX",62.65,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.5.21","Ⅰ硝","NOX",59.48,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.5.22","Ⅰ硝","NOX",55.31,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.5.23","Ⅰ硝","NOX",52.93,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.5.24","Ⅰ硝","NOX",53.92,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.5.25","Ⅰ硝","NOX",57.36,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.5.26","Ⅰ硝","NOX",55.41,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.5.27","Ⅰ硝","NOX",53.33,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.5.28","Ⅰ硝","NOX",46.98,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.5.29","Ⅰ硝","NOX",45.68,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.5.30","Ⅰ硝","NOX",54.74,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.5.31","Ⅰ硝","NOX",53.96,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.5.1","Ⅲ硝","NOX",64.63,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.5.2","Ⅲ硝","NOX",51.42,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.5.3","Ⅲ硝","NOX",50.02,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.5.4","Ⅲ硝","NOX",54.94,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.5.5","Ⅲ硝","NOX",55.13,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.5.6","Ⅲ硝","NOX",48.36,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.5.7","Ⅲ硝","NOX",52.78,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.5.8","Ⅲ硝","NOX",48.59,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.5.9","Ⅲ硝","NOX",50.81,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.5.10","Ⅲ硝","NOX",50.41,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.5.11","Ⅲ硝","NOX",66.08,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.5.12","Ⅲ硝","NOX",66.64,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.5.13","Ⅲ硝","NOX",61.83,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.5.14","Ⅲ硝","NOX",49.09,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.5.15","Ⅲ硝","NOX",74.59,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.5.16","Ⅲ硝","NOX",73.58,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.5.17","Ⅲ硝","NOX",71.88,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.5.18","Ⅲ硝","NOX",68.06,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.5.19","Ⅲ硝","NOX",68.26,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.5.20","Ⅲ硝","NOX",73.73,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.5.21","Ⅲ硝","NOX",124.31,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.5.22","Ⅲ硝","NOX",154.09,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.5.23","Ⅲ硝","NOX",74.42,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.5.24","Ⅲ硝","NOX",69.93,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.5.25","Ⅲ硝","NOX",137.54,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.5.26","Ⅲ硝","NOX",127.23,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.5.27","Ⅲ硝","NOX",53.94,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.5.28","Ⅲ硝","NOX",55.56,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.5.29","Ⅲ硝","NOX",42.66,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.5.30","Ⅲ硝","NOX",114.36,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.5.31","Ⅲ硝","NOX",139.94,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]