{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["厂13#COD","厂13#氨氮","油脂COD","油脂氨氮","热电SO2","热电NOx","永1#","一硝","三硝"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厂13#COD","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.8.1","厂13#","COD",{"v":28.8275,"d":"28.83"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.8.2","厂13#","COD",{"v":26.250833333333333,"d":"26.25"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.8.3","厂13#","COD",{"v":26.195833333333336,"d":"26.20"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.8.4","厂13#","COD",{"v":28.515000000000004,"d":"28.52"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.8.5","厂13#","COD",{"v":29.71833333333333,"d":"29.72"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.8.6","厂13#","COD",{"v":36.79416666666667,"d":"36.79"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.8.7","厂13#","COD",{"v":25.919166666666666,"d":"25.92"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.8.8","厂13#","COD",{"v":19.485833333333332,"d":"19.49"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.8.9","厂13#","COD",{"v":14.919166666666664,"d":"14.92"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.8.10","厂13#","COD",{"v":24.34833333333333,"d":"24.35"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.8.11","厂13#","COD",{"v":25.486666666666668,"d":"25.49"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.8.12","厂13#","COD",{"v":32.7875,"d":"32.79"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.8.13","厂13#","COD",{"v":24.011666666666667,"d":"24.01"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.8.14","厂13#","COD",{"v":25.397499999999997,"d":"25.40"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.8.15","厂13#","COD",{"v":29.794999999999998,"d":"29.80"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.8.16","厂13#","COD",{"v":32.66833333333334,"d":"32.67"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.8.17","厂13#","COD",{"v":27.060000000000002,"d":"27.06"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.8.18","厂13#","COD",{"v":17.339166666666667,"d":"17.34"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.8.19","厂13#","COD",{"v":32.33583333333333,"d":"32.34"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.8.20","厂13#","COD",{"v":27.173333333333332,"d":"27.17"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.8.21","厂13#","COD",{"v":25.946666666666662,"d":"25.95"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.8.22","厂13#","COD",{"v":32.92583333333334,"d":"32.93"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.8.23","厂13#","COD",{"v":27.478333333333335,"d":"27.48"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.8.24","厂13#","COD",{"v":28.049166666666665,"d":"28.05"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.8.25","厂13#","COD",{"v":32.67166666666666,"d":"32.67"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.8.26","厂13#","COD",{"v":39.47916666666667,"d":"39.48"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.8.27","厂13#","COD",{"v":39.49833333333333,"d":"39.50"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.8.28","厂13#","COD",{"v":37.085,"d":"37.09"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.8.29","厂13#","COD",{"v":29.785833333333333,"d":"29.79"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.8.30","厂13#","COD",{"v":36.553333333333335,"d":"36.55"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.8.31","厂13#","COD",{"v":26.344166666666666,"d":"26.34"},"≤150mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"厂13#氨氮","index":1,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.8.1","厂13#","NH3-N",{"v":12.236666666666666,"d":"12.24"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.8.2","厂13#","NH3-N",{"v":10.660833333333333,"d":"10.66"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.8.3","厂13#","NH3-N",{"v":12.712499999999999,"d":"12.71"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.8.4","厂13#","NH3-N",{"v":9.953333333333331,"d":"9.95"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.8.5","厂13#","NH3-N",11.01,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.8.6","厂13#","NH3-N",{"v":15.354166666666666,"d":"15.35"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.8.7","厂13#","NH3-N",{"v":11.001666666666667,"d":"11.00"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.8.8","厂13#","NH3-N",{"v":20.74833333333333,"d":"20.75"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.8.9","厂13#","NH3-N",{"v":18.5575,"d":"18.56"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.8.10","厂13#","NH3-N",{"v":12.701666666666668,"d":"12.70"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.8.11","厂13#","NH3-N",{"v":12.339166666666666,"d":"12.34"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.8.12","厂13#","NH3-N",{"v":11.764999999999999,"d":"11.77"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.8.13","厂13#","NH3-N",{"v":12.004166666666668,"d":"12.00"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.8.14","厂13#","NH3-N",{"v":10.514166666666668,"d":"10.51"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.8.15","厂13#","NH3-N",{"v":12.065,"d":"12.07"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.8.16","厂13#","NH3-N",{"v":13.583333333333334,"d":"13.58"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.8.17","厂13#","NH3-N",{"v":15.95909090909091,"d":"15.96"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.8.18","厂13#","NH3-N",{"v":12.161666666666669,"d":"12.16"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.8.19","厂13#","NH3-N",{"v":12.229999999999999,"d":"12.23"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.8.20","厂13#","NH3-N",{"v":15.824166666666665,"d":"15.82"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.8.21","厂13#","NH3-N",{"v":17.035,"d":"17.04"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.8.22","厂13#","NH3-N",9.26,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.8.23","厂13#","NH3-N",{"v":9.366666666666665,"d":"9.37"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.8.24","厂13#","NH3-N",{"v":10.434166666666666,"d":"10.43"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.8.25","厂13#","NH3-N",24.81,"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.8.26","厂13#","NH3-N",{"v":12.419166666666667,"d":"12.42"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.8.27","厂13#","NH3-N",{"v":12.575000000000001,"d":"12.58"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.8.28","厂13#","NH3-N",{"v":11.314166666666665,"d":"11.31"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.8.29","厂13#","NH3-N",{"v":10.396666666666668,"d":"10.40"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.8.30","厂13#","NH3-N",{"v":10.790833333333333,"d":"10.79"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.8.31","厂13#","NH3-N",{"v":12.543333333333335,"d":"12.54"},"≤60mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂COD","index":2,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.8.1","油脂","COD",{"v":46.89,"d":"46.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.8.2","油脂","COD",{"v":43.99,"d":"44.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.8.3","油脂","COD",{"v":40.95,"d":"41.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.8.4","油脂","COD",{"v":49.755,"d":"49.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.8.5","油脂","COD",{"v":48.65,"d":"48.7"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.8.6","油脂","COD",{"v":50.14,"d":"50.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.8.7","油脂","COD",{"v":55.519999999999996,"d":"55.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.8.8","油脂","COD",{"v":60.805,"d":"60.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.8.9","油脂","COD",{"v":59.97,"d":"60.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.8.10","油脂","COD",{"v":63.04,"d":"63.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.8.11","油脂","COD",{"v":62.464999999999996,"d":"62.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.8.12","油脂","COD",{"v":63.33,"d":"63.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.8.13","油脂","COD",{"v":62.175,"d":"62.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.8.14","油脂","COD",{"v":56.835,"d":"56.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.8.15","油脂","COD",{"v":41.14,"d":"41.1"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.8.16","油脂","COD",{"v":45.465,"d":"45.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.8.17","油脂","COD",{"v":39.03,"d":"39.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.8.18","油脂","COD",38.3,"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.8.19","油脂","COD",{"v":33.905,"d":"33.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.8.20","油脂","COD",{"v":34.165,"d":"34.2"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.8.21","油脂","COD",{"v":37.825,"d":"37.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.8.22","油脂","COD",{"v":25.840000000000003,"d":"25.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.8.23","油脂","COD",{"v":43.269999999999996,"d":"43.3"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.8.24","油脂","COD",{"v":43.965,"d":"44.0"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.8.25","油脂","COD",{"v":37.78,"d":"37.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.8.26","油脂","COD",{"v":40.475,"d":"40.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.8.27","油脂","COD",{"v":39.775000000000006,"d":"39.8"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.8.28","油脂","COD",{"v":42.425,"d":"42.4"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.8.29","油脂","COD",{"v":39.870000000000005,"d":"39.9"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.8.30","油脂","COD",{"v":35.47,"d":"35.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.8.31","油脂","COD",{"v":37.47,"d":"37.5"},"≤100mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"油脂氨氮","index":3,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.8.1","油脂","NH3-N",{"v":6.815,"d":"6.82"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.8.2","油脂","NH3-N",7.41,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.8.3","油脂","NH3-N",{"v":7.135,"d":"7.14"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.8.4","油脂","NH3-N",{"v":6.494999999999999,"d":"6.50"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.8.5","油脂","NH3-N",{"v":7.1499999999999995,"d":"7.15"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.8.6","油脂","NH3-N",7.42,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.8.7","油脂","NH3-N",7.09,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.8.8","油脂","NH3-N",{"v":6.779999999999999,"d":"6.78"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.8.9","油脂","NH3-N",7.04,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.8.10","油脂","NH3-N",6.63,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.8.11","油脂","NH3-N",{"v":7.324999999999999,"d":"7.33"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.8.12","油脂","NH3-N",{"v":6.945,"d":"6.95"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.8.13","油脂","NH3-N",{"v":6.7250000000000005,"d":"6.73"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.8.14","油脂","NH3-N",{"v":7.215,"d":"7.22"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.8.15","油脂","NH3-N",{"v":6.209999999999999,"d":"6.21"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.8.16","油脂","NH3-N",7.59,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.8.17","油脂","NH3-N",6.52,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.8.18","油脂","NH3-N",6.77,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.8.19","油脂","NH3-N",6.41,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.8.20","油脂","NH3-N",{"v":8.085,"d":"8.09"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.8.21","油脂","NH3-N",{"v":7.145,"d":"7.15"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.8.22","油脂","NH3-N",{"v":8.275,"d":"8.28"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.8.23","油脂","NH3-N",7.04,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.8.24","油脂","NH3-N",{"v":7.074999999999999,"d":"7.08"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.8.25","油脂","NH3-N",{"v":6.635,"d":"6.64"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.8.26","油脂","NH3-N",{"v":7.1,"d":"7.10"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.8.27","油脂","NH3-N",{"v":7.015000000000001,"d":"7.02"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.8.28","油脂","NH3-N",{"v":7.105,"d":"7.11"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.8.29","油脂","NH3-N",{"v":6.994999999999999,"d":"7.00"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.8.30","油脂","NH3-N",{"v":7.005,"d":"7.01"},"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.8.31","油脂","NH3-N",6.93,"≤15mg/l","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电SO2","index":4,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.8.1","热电车间","SO2",{"v":84.8,"d":"84.80"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.8.2","热电车间","SO2",139.05,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.8.3","热电车间","SO2",116.32,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.8.4","热电车间","SO2",{"v":104.5,"d":"104.50"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.8.5","热电车间","SO2",{"v":168,"d":"168.00"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.8.6","热电车间","SO2",94.76,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.8.7","热电车间","SO2",151.46,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.8.8","热电车间","SO2",114.65,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.8.9","热电车间","SO2",139.91,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.8.10","热电车间","SO2",185.25,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.8.11","热电车间","SO2",105.41,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.8.12","热电车间","SO2",174.31,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.8.13","热电车间","SO2",123.46,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.8.14","热电车间","SO2",134.68,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.8.15","热电车间","SO2",141.69,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.8.16","热电车间","SO2",105.59,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.8.17","热电车间","SO2",173.22,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.8.18","热电车间","SO2",159.51,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.8.19","热电车间","SO2",123.23,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.8.20","热电车间","SO2",114.51,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.8.21","热电车间","SO2",69.18,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.8.22","热电车间","SO2",141.45,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.8.23","热电车间","SO2",{"v":109.1,"d":"109.10"},"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.8.24","热电车间","SO2",112.41,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.8.25","热电车间","SO2",131.41,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.8.26","热电车间","SO2",120.19,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.8.27","热电车间","SO2",128.95,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.8.28","热电车间","SO2",114.94,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.8.29","热电车间","SO2",112.12,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.8.30","热电车间","SO2",129.88,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.8.31","热电车间","SO2",121.04,"≤400mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"热电NOx","index":5,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.8.1","热电车间","NOX",55.68,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[2,"2013.8.2","热电车间","NOX",24.34,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[3,"2013.8.3","热电车间","NOX",25.49,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[4,"2013.8.4","热电车间","NOX",21.05,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[5,"2013.8.5","热电车间","NOX",21.93,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[6,"2013.8.6","热电车间","NOX",25.74,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[7,"2013.8.7","热电车间","NOX",24.45,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[8,"2013.8.8","热电车间","NOX",18.08,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[9,"2013.8.9","热电车间","NOX",22.72,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[10,"2013.8.10","热电车间","NOX",22.94,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[11,"2013.8.11","热电车间","NOX",25.69,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[12,"2013.8.12","热电车间","NOX",24.39,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[13,"2013.8.13","热电车间","NOX",29.32,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[14,"2013.8.14","热电车间","NOX",29.31,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[15,"2013.8.15","热电车间","NOX",31.79,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[16,"2013.8.16","热电车间","NOX",30.93,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[17,"2013.8.17","热电车间","NOX",30.42,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[18,"2013.8.18","热电车间","NOX",35.16,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[19,"2013.8.19","热电车间","NOX",47.04,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[20,"2013.8.20","热电车间","NOX",40.75,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[21,"2013.8.21","热电车间","NOX",32.89,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[22,"2013.8.22","热电车间","NOX",24.58,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[23,"2013.8.23","热电车间","NOX",{"v":12.5,"d":"12.50"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[24,"2013.8.24","热电车间","NOX",34.74,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[25,"2013.8.25","热电车间","NOX",{"v":54.5,"d":"54.50"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[26,"2013.8.26","热电车间","NOX",85.59,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[27,"2013.8.27","热电车间","NOX",{"v":59.7,"d":"59.70"},"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[28,"2013.8.28","热电车间","NOX",56.79,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[29,"2013.8.29","热电车间","NOX",62.27,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[30,"2013.8.30","热电车间","NOX",50.34,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[31,"2013.8.31","热电车间","NOX",37.97,"≤1100mg/m3","达标","/","在线监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"永1#","index":6,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[33,9,33,17],[33,18,33,26],[33,27,33,35],[33,36,33,44],[33,45,33,53],[33,54,33,62],[33,63,33,71],[33,72,33,80],[33,81,33,89],[33,90,33,98],[33,99,33,107],[33,108,33,116],[33,117,33,125],[33,126,33,134],[33,135,33,143],[33,144,33,152],[33,153,33,161],[33,162,33,170],[33,171,33,179],[33,180,33,188],[33,189,33,197],[33,198,33,206],[33,207,33,215],[33,216,33,224],[33,225,33,233],[33,234,33,242],[33,243,33,251],[33,252,33,255],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.8.1","永1#","NH3-N",{"v":3.8,"d":"3.80"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.8.2","永1#","NH3-N",3.07,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.8.3","永1#","NH3-N",4.53,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.8.4","永1#","NH3-N",4.25,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.8.5","永1#","NH3-N",2.49,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.8.6","永1#","NH3-N",2.52,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.8.7","永1#","NH3-N",2.97,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.8.8","永1#","NH3-N",4.07,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.8.9","永1#","NH3-N",9.01,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.8.10","永1#","NH3-N",4.33,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.8.11","永1#","NH3-N",4.19,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.8.12","永1#","NH3-N",4.85,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.8.13","永1#","NH3-N",7.15,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.8.14","永1#","NH3-N",2.54,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.8.15","永1#","NH3-N",2.39,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.8.16","永1#","NH3-N",2.43,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.8.17","永1#","NH3-N",5.12,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.8.18","永1#","NH3-N",{"v":4.4,"d":"4.40"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.8.19","永1#","NH3-N",2.55,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.8.20","永1#","NH3-N",2.54,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.8.21","永1#","NH3-N",3.33,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.8.22","永1#","NH3-N",3.57,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.8.23","永1#","NH3-N",2.48,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.8.24","永1#","NH3-N",5.28,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.8.25","永1#","NH3-N",6.83,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.8.26","永1#","NH3-N",{"v":3.1,"d":"3.10"},"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.8.27","永1#","NH3-N",3.56,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.8.28","永1#","NH3-N",3.08,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.8.29","永1#","NH3-N",3.74,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.8.30","永1#","NH3-N",3.31,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.8.31","永1#","NH3-N",5.81,"≤10mg/l","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"一硝","index":7,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.8.1","Ⅰ硝","NOX",33.66,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.8.2","Ⅰ硝","NOX",32.25,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.8.3","Ⅰ硝","NOX",38.14,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.8.4","Ⅰ硝","NOX",38.14,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.8.5","Ⅰ硝","NOX",30.23,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.8.6","Ⅰ硝","NOX",8.27,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.8.7","Ⅰ硝","NOX",{"v":12,"d":"12.00"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.8.8","Ⅰ硝","NOX",11.88,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.8.9","Ⅰ硝","NOX",12.12,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.8.10","Ⅰ硝","NOX",35.22,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.8.11","Ⅰ硝","NOX",32.61,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.8.12","Ⅰ硝","NOX",117.43,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.8.13","Ⅰ硝","NOX",42.47,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.8.14","Ⅰ硝","NOX",14.95,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.8.15","Ⅰ硝","NOX",33.57,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.8.16","Ⅰ硝","NOX",35.96,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.8.17","Ⅰ硝","NOX",37.54,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.8.18","Ⅰ硝","NOX",34.03,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.8.19","Ⅰ硝","NOX",38.58,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.8.20","Ⅰ硝","NOX",35.88,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.8.21","Ⅰ硝","NOX",41.39,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.8.22","Ⅰ硝","NOX",120.56,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.8.23","Ⅰ硝","NOX",34.15,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.8.24","Ⅰ硝","NOX",35.92,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.8.25","Ⅰ硝","NOX",35.43,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.8.26","Ⅰ硝","NOX",{"v":36,"d":"36.00"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.8.27","Ⅰ硝","NOX",19.34,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.8.28","Ⅰ硝","NOX",{"v":14.1,"d":"14.10"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.8.29","Ⅰ硝","NOX",21.41,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.8.30","Ⅰ硝","NOX",19.94,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.8.31","Ⅰ硝","NOX",15.12,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]

{"sheet":"三硝","index":8,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,8],[33,0,33,8],[34,3,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表"]
["序号","监测时间","总排口","污染因子","排放浓度","执行标准值","达标情况","超标倍数","备注"]
[1,"2013.8.1","Ⅲ硝","NOX",{"v":49.8,"d":"49.80"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[2,"2013.8.2","Ⅲ硝","NOX",35.08,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[3,"2013.8.3","Ⅲ硝","NOX",{"v":39.4,"d":"39.40"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[4,"2013.8.4","Ⅲ硝","NOX",{"v":39.4,"d":"39.40"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[5,"2013.8.5","Ⅲ硝","NOX",30.96,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[6,"2013.8.6","Ⅲ硝","NOX",40.06,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[7,"2013.8.7","Ⅲ硝","NOX",{"v":43.4,"d":"43.40"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[8,"2013.8.8","Ⅲ硝","NOX",42.44,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[9,"2013.8.9","Ⅲ硝","NOX",{"v":40.6,"d":"40.60"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[10,"2013.8.10","Ⅲ硝","NOX",42.68,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[11,"2013.8.11","Ⅲ硝","NOX",41.25,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[12,"2013.8.12","Ⅲ硝","NOX",52.13,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[13,"2013.8.13","Ⅲ硝","NOX",63.09,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[14,"2013.8.14","Ⅲ硝","NOX",{"v":47.8,"d":"47.80"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[15,"2013.8.15","Ⅲ硝","NOX",60.04,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[16,"2013.8.16","Ⅲ硝","NOX",63.94,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[17,"2013.8.17","Ⅲ硝","NOX",42.78,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[18,"2013.8.18","Ⅲ硝","NOX",48.41,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[19,"2013.8.19","Ⅲ硝","NOX",{"v":49.1,"d":"49.10"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[20,"2013.8.20","Ⅲ硝","NOX",48.54,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[21,"2013.8.21","Ⅲ硝","NOX",67.52,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[22,"2013.8.22","Ⅲ硝","NOX",52.67,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[23,"2013.8.23","Ⅲ硝","NOX",63.04,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[24,"2013.8.24","Ⅲ硝","NOX",{"v":56,"d":"56.00"},"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[25,"2013.8.25","Ⅲ硝","NOX",52.92,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[26,"2013.8.26","Ⅲ硝","NOX",51.94,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[27,"2013.8.27","Ⅲ硝","NOX",135.26,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[28,"2013.8.28","Ⅲ硝","NOX",53.03,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[29,"2013.8.29","Ⅲ硝","NOX",13.28,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[30,"2013.8.30","Ⅲ硝","NOX",9.87,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[31,"2013.8.31","Ⅲ硝","NOX",57.96,"≤300mg/m3","达标","/","人工监测数据"]
[]
["编制： 田蘋   杜芸",null,null,"审核：",null,null,"批准："]